**Biurko B3 - na czterech nogach okrągłych**

Biurko prostokątne ramowe o wymiarach szer. 140 cm, gł. 80 cm, wysokość 72 cm.

Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi okrągłe o przekroju fi 50 mm, posiadają stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Rama o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowych, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi przetłoczona na kształt kwadratu.

Widok jak na zdjęciu poglądowym:



Mebel ma posiadać następujące atesty:

* **EN  527-1:2004** Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 1: Wymiary;
* **EN 527-2:2004**  Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa;
* **EN 527-3:2004**  Meble biurowe - Stoły robocze, biurka i dostawki - Część 3: Metody oznaczania stateczności i wytrzymałości mechanicznej konstrukcji;
* **EN 14074:2006** Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych;
* Atest higieniczności dla proponowanych systemów meblowych, potwierdzający przeznaczenie do użytkowania w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej – nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla;
* potwierdzenie spełnienia wymagań rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 1998 (Dz.U. Nr 148, poz.973).