**Krzesło stacjonarne pracownicze Z1**

Krzesło stacjonarne, na 4 nogach metalowych, o wymiarach:

* Szerokość całkowita 488 mm
* Wysokość całkowita (liczona do krańca oparcia) 820 mm
* Siedzisko na wysokości 470 mm
* Oparcie wysokości 345 mm
* Głębokość całkowita 530 mm

Krzesło musi posiadać:

* Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną
* Noga tylna łączona z oparciem w sposób niewidoczny
* Siedzisko i oparcie nie połączone, z zachowaniem prześwitu
* Siedzisko wygięte w kołyskę w formie kubełkowej, wsparte na łukowatych profilach metalowych łączących nogi lewe i prawe
* Stelaż metalowy, chromowany
* Nogi zakończone stopkami plastikowymi
* Stelaż metalowy wykonany z rur o przekroju fi 22 mm

**Krzesło musi być pokryte tkaniną o parametrach nie gorszych niż:**

* Skład – 100 % Poliester
* Gramatura 250 g/m2

**Krzesło musi posiadać atest:**

* Wytrzymałościowy – zgodnie z normą PN EN 13761, PN - EN 1022,
* Tapicerka – atest na odporność na ścieranie: 150 000 cykli Martindala, wg UNI EN ISO EN 12947-2,
* Tapicerka – atest na trudnozapalność – papieros i zapałka – zgodnie z normą wg BS 7176, EN 1021-1-2,

BS 5852,

Kształt jak na zdjęciu poglądowym:

