
**Regał gabinetowy otwarty z półkami RG3**

Regał otwarty o wymiarach szerokość 80cm, głębokość 40cm, wysokość 146,9cm.

Top, korpus i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm. Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. Półki płytowe z możliwością regulacji w zakresie +/- 128mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 35 cm, półka oklejona z każdej strony. Regał na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania regału od wewnątrz w zakresie +15mm.

Widok jak na zdjęciu poglądowym:



Mebel ma posiadać następujące atesty:

* **EN 14073-2:2006** Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa;
* **EN 14073-3:2006** Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 3: Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji;
* **EN 14074:2006** Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych;
* Atest higieniczności dla proponowanych systemów meblowych, potwierdzający przeznaczenie do użytkowania w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej – nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla;
* potwierdzenie spełnienia wymagań rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 1998 (Dz.U. Nr 148, poz.973).