Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Dostawa wraz z montażem szlabanu

* Szlaban z jednym ramieniem 4 metrowym z słupkiem podporowym z fotokomórką wraz ze wszystkimi elementami montażowymi (wzmocnienie do ramienia powyżej 3,6 m długości)

Szlaban dostosowany do umiarkowanego ruchu

* Ramię szlabanu podświetlane diodami led oraz naklejki ostrzegawcze
* Lampa ostrzegawcza
* Korpus szlabanu w kolorze szarym
* Szlaban wyposażony w odbiornik radiowy oraz sterownik otwierany syreną służb ratunkowych (opcja otwierania przy sygnalizacji alarmowej (karetki, straż pożarna itp.).)
* Wykonanie fundamentu pod szlaban i słupek.
* Montaż i podłączenie szlabanu do przygotowanej instalacji prądowej przy wykorzystaniu wszelkich potrzebnych materiałów instalacyjnych
* Podłączenie szlabanu do istniejącego okablowania odpowiedzialnego za sterowanie
* Opcja podniesienia szlabanu ręcznie na wypadek awarii, braku prądu.
* Zaprogramowanie 30 szt. pilotów do szlabanu – piloty po stronie Zamawiającego